참고 1		식품 중 방사능 실험실

○ 계측실

검출기소개

- 계측실은 전처리실과 분리된 공간으로 교차오염방지

- 장비 : 액체섬광계수기, 알파스펙트로메터, 저준위 알파/베타계수기

○ 분석실

A. 시약 · 칭량실		- 표준품 보관 - 시료 칭량
B. 회화실		- 시료 건조 및 회화 - 옥상에 강력 배기전동기설치하여 냄새제거
C. 화학전처리(1)		- 강산을 이용, 회화시료에서 스트론튬/플루토늄 추출 - 퓸후드는 부식하기 어려운 소재 사용
D. 화학전처리(2)		- 회화시료에서 스트론튬/플루토늄 추출
E. 응급샤워시설		- 응급시 샤워시설